خیر چنین چیزی ممکن نیس. طبق دیتاشیت باید در رجیستر DDRx جهت ورودی یا خروجی بودن پورت ها مشخص شود هر یک که صفر باشد یعنی این پایه می تواند ورودی شود و هر یک که یک باشد یعنی این پایه خروجی است چنانچه ورودی باشد از PINx و چنانچه خروجی باشد از PORTx استفاده می کنیم. پس چون حتما باید این مورد را قبل از خواندن یا نوشتن تنظیم کرد چنین چیزی ممکن نیست.